|  |
| --- |
| **Send Packet to Motor Board** |
| start byte |
| Address byte |
| Command byte |
| Field 1 byte |
| Field 2 byte |
| Check Sum byte |
| End Signal byte |

|  |
| --- |
| **Send Packet to Bottom Board** |
| Start byte |
| Fault 1 byte |
| Fault 2 byte |
| End byte |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Command byte** | **Field 1** | **Field 2** | **Action** |
| 0 | 0 | 0 | Stop |
| 1 | Power (byte) | Direction (byte) | Speed |
| 2 | 0 | 0 | Request Fault Data |